	防火门工程量清单表

	
序号
	安装位置
	防火门类型
	耐火等级（性能）
	尺寸（m2）
	数量（樘）
	备注

	1
	1号楼一层走廊前门出入口
	钢质双扇防火门（疏散通道防火门）
	甲级（A1.5）
	2.95
	1
	1.每樘防火门尺寸均为估算，具体以实际测量为准。
2.旧防火门安装门禁和消防联动系统，安装新门需进行调试保障使用。

3.新供防火门须满足新国标关于联动信号接收与反馈功能及烟密闭性能要求。

	2
	1号楼一层走廊后门出入口
	钢质双扇防火门（疏散通道防火门）
	甲级（A1.5）
	2.95
	1
	

	3
	1号楼一层楼梯间疏散出口
	钢质双扇防火门（疏散通道防火门）
	甲级（A1.5）
	2.4
	1
	

	4
	1号楼四层楼梯间疏散出口
	钢质双扇防火门（疏散通道防火门）
	甲级（A1.5）
	2.4
	1
	

	5
	综合楼一层楼梯间疏散出口
	钢质子母防火门（疏散通道防火门）
	甲级（A1.5）
	2.4
	1
	

	6
	综合楼一层厨房与餐厅分隔处
	钢质双扇防火门（疏散通道防火门）
	甲级（A1.5）
	2.95
	1
	

	7
	综合楼二层楼梯间疏散出口
	钢质子母防火门（疏散通道防火门）
	甲级（A1.5）
	2.4
	1
	

	8
	综合楼三层楼梯间疏散出口
	钢质子母防火门（疏散通道防火门）
	甲级（A1.5）
	2.4
	1
	

	9
	综合楼四层楼梯间疏散出口
	钢质子母防火门（疏散通道防火门）
	甲级（A1.5）
	2.4
	1
	

	10
	楼顶电梯机房入口
	钢质双扇防火门（设施设备场所防火门）
	甲级（A1.5）
	3.2
	1
	

	合计
	
	
	
	26.45
	10
	


2

